**დანართი N2**

**ფასთა ცხრილი**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **პროდუქტის დასახელება** | **რაოდ.** | **ერთ. ღირ.** | **ჯამი** |
|  | **(GEL)** | **(GEL)** |
| 1 | პნევმო ორბიტალური სახეხი მანქანები(ოსმ)3М™EliteSeries (მახასიათებლები: 3M მშრალი კოხეხვა, წონა–0,9 კგ; ბუდის ზომა–152 მმ; ორბიტა–5 მმ; სიგრძე–238 მმ; სიმაღლე–92,6 მმ. | 2 |  |  |
| 2 | მრავალჯერადი რესპირატორი (ნახევრადსახის დამცავი)3M  (მახასიათებლები: ზომა - L; გამოყენების არეალი - ღებვა) | 4 |  |  |
| 3 | დამცავი ფილტრის დამჭერი პლასმასი 3M | 8 |  |  |
| 4 | მრავალჯერადი რესპირატორი 3M-ის გამოსაცვლელი ფილტრი კარტრიჯი А1 | 40 |  |  |
| 5 | მრავალჯერადი რესპირატორი 3M-ის კატრიჯის დამცავი ფილტრი Р1 | 80 |  |  |
| 6 | კომბინიზონი ქიმიური და სამღებრო სამუშაოებისთვის L ზომა | 48 |  |  |
| 7 | დამცავი სათვალე გამჭვირვალე | 15 |  |  |
|  | **ჯამი** |  |  |  |

**მოწოდება უნდა განხორციელდეს ქ.თბილისი, ჩაჩავას ქ. # 2-4-6-8-10-ში**

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა და ბეჭედი)