1. გვჭირდება მოწყობილობის შეძენა-მონტაჟი, რომელიც უზრუნველყოფს **დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ორგანიზებული გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის უწყვეტ განსაზღვრას (**ინსტრუმენტული მეთოდით).
2. გაზომვები უნდა ჩატარდეს უშუალოდ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროდან (საკვამლე მილი);
3. მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის უწყვეტი ინსტრუმენტული მეთოდით განსაზღვრა რეკომენდებულია განხორციელდეს იმ ხელსაწყოების გამოყენებით, რომლებიც აკმაყოფილებენ დანართი 6-ით განსაზღვრულ სტანდარტებს;
4. ხელსაწყოს უნდა შეეძლოს თვითმონიტორინგის შედეგების უწყვეტად მიწოდება სახელმწიფო უწყების შესაბამისი სერვერზე უშუალოდ მონიტორინგის ხელსაწყოდან (ინტერნეტის საშუალებით), ყოველგვარი ცვლილების გარეშე, უწყვეტ რეჟიმში (არაუმეტეს 5 წუთიანი ინტერვალით) სერვისის საშუალებით, იმგვარად რომ უზრუნველყოფილი იყოს მონაცემთა მთლიანობა და დაცულობა;
5. ხელსაწყოს უნდა შეეძლოს მონაცემებს უცვლელად და დაცულად შენახვა სულ მცირე ერთი წლის განმავლობაში;
6. შემდგომში სისტემის გამართულად და ეფექტურად მართვისთვის დაგვჭირდება სათანადო ინსტრუქციები.