შპს დარჩი (ს/კ 406107047) აცხადებს ტენდერ დარჩი ჰესის გადამცემი ხაზის პროექტის მომზადებასა და სამუშაოების წარმოებზე.

# მომსახურებისა და სამუშაოების ზოგადი აღწერა

დარჩი ჰესის 35კვ ძაბვის კაბელი „დარჩი-ხუდონის“ და ქ/ს „ხუდონის“ სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები შედგება ორი ნაწილისგან

**პირველი ნაწილი-35კვ ძაბვის კაბელი „დარჩი-ხუდონი“:**

* პროექტის მომზადება;
* პროექტის შეთანხმება დამკვეთთან, სს"ენერგო-პრო ჯორჯიასა" და სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან";
* საკაბელო ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი და სამშენებლო ნებართვების მოპოვება;
* პროექტით გათვალისწინებული მასალისა და საქონლის მიწოდება (35 კვ. ძაბვის კაბელის, სხვადასხვა ტიპის ქუროების, ხრეშის, სილის და სხვა);
* საკაბელო ხაზის მშენებლობა (35კვ ძაბვის კაბელის და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ჩადება), ტესტირება და ჩაბარება.

**მეორე ნაწილი: ქ/ს „ხუდონი“**

* პროექტის მომზადება;
* პროექტის შეთანხმება დამკვეთთან, სს"ენერგო-პრო ჯორჯიასა" და სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან";
* საკაბელო ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი და სამშენებლო ნებართვების მოპოვება;
* ქ/ს „ხუდონში" სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება, ტესტირება და ჩაბარება;
* პროექტით გათვალისწინებული მასალისა მიწოდება, დემონტაჟი-მონტაჟი, რეკონსტრუქცია (ძალოვანი ტრანსფორმატორები (40მვა და 10მვა), ვაკუმური ამომრთველების მიწოდება, ძველი ტრანსფორმატორის დემონტაჟი, ძაბვის სალტეების რეკონსტრუქცია და სხვა.).

სატენდერო წინადადების წარდგენის (ატვირთვის) ბოლო ვადაა: 2021წლის 17 მაისს 18:00 საათი.

სატენდერო პაკეტი:

ტენდერში მონაწილეობის წესებს/ მოთხოვნას განფასებაზე

გაუთქმელობის შეთანხმებას

დანართი №1 ტექნიკური დავალება

დანართი №2 განფასების ფორმა

დანართი №3 კონტრაქტორის მართვის გეგმა