**შპს „ვარციხე 2005“**

***ტექნიკური დავალება***

*ჰიდროაგრეგატის კაპ.შეკეთების პროცესში ჩასატარებელ საქარხნო სამუშაოებზე*

**1. ზოგადი დახასიათება**

ჰესი #3-ის #5 ჰიდროაგრეგატის კაპ.შეკეთების დაგეგმარებისა დგება სადეფექტო აქთი, რომელშიც ჩამოთვლილია ვიზუალურად თუ გაზომვების შედეგად დაფიქსირებული დეფექტები და მათი აღმოფხვრის სახე.

გარდა ამისა ჰიდროაგრეგატის დაშლის პროცესში კვანძების დაშლისას ხდება კვანძების და დეტალების დათვალიერება/გაზომვა და დეფექტაცია.

სადეფექტო აქტის და დაშლის პროცესში აღმოჩენილი ამ დეფექტების აღმოხვრა (კვანძების შეკეთება-აღდგენა), რომელიც საჭირო დანადგარების თუ ტექნიკური შესაძლებლობის არ არსებობის გამო შეუძლებელია ადგილზე (სარემონტო მოედანზე) უნდა მოხდეს საქარხნო პირობებში - შესაბამისი ხელსაწყო-დანადგაგერების გამოყენებით.

აღნიშნულთან დაკავშირებით იქმნება იმ კვანძების ჩამონათვალი, რომლებიც ექვემდებარებიან საქარხნო სამუშაოებს, სადაც გაიწერება შესაკეთებელი კვანძების (დეტალების) დასახელება, ჩასატარებელი სამუშაოები და რაოდენობა.

**2. მოთხოვნები**

* კვანძების (დეტალების) აღდგენითი სამუშაოები ჩატარებული უნდა იქნას შესაბამისი ტექნოლოგიური პროცესის დაცვით.
* კვანძების (დეტალების) შეკეთება/აღდგენა უნდა მოხდეს აღნიშნული დეტალის საპროექტო ნახაზის მიხედვით (შესაბამისად ნახაზის განმარტებითი ბარათისა), მითითებული მოთხოვნების ზუსტი დაცვით.
* საპროექტო ნახაზის არ არსებობისას სამუშაოს შესრულება უნდა მოხდეს მიწოდებული ესკიზების (ნახაზების) მიხედვით, საკონსტრუქციო მასალის ტექნოლოგიური პროცესის წესების დაცვით.
* საპროექტო ნახაზები (დოკუმენტაცია), რომელიც გადაეცემა სამუშაოს მწარმოებელს, წარმოადგენს დამკვეთის საკუთრებას და მისი გამოყენება ან მესამე პირისადმი გადაცემა დამკვეთის ნებართვის გარეშე დაუშვებელია და ექვემდებარება დაბრუნებას სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

**3. სამუშაოთა ჩამონათვალი**

- სამუშაოთა ჩამონათვალი თან ერთვის ტექნიკურ დავალებას დანართის სახით.

 ***შპს „ვარციხე 2005“-ის ადმინისტრაცია***

***danarTi #1***

**saqarxno samuSaoebi - h.a.-ti #5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **samuSaos dasaxeleba** | **raodenoba**  |
| ***zeTmiRebi*** |   |
| 1 | zeTmimRebis Wokebis gadaCarxva, dacentreba, polireba | 1 kompl |
| a) Sida zeTmimRebis Woki Ø135 (nax. mixedviT) | 1 kompl |
| b) gare zeTmimRebis Woki Ø265 (nax. mixedviT) | 1 kompl |
| g) Wokebis spec.qanCebis da spec.sarWebis damzadeba | 1 kompl |
| 2 | zeTmimRebis brinjaos milisebis damzadeba da maTi morgeba Wokebze:Ø 265 mmØ 135 mm | 1 c1 c  |
| 3 | zeTmimRebis saizolacio milisebis(teqstoliti) damzadeba | 48 c |
| ***generatori*** |   |
| 4 | saqusle morgvis saizolacio fenis aRdgena da sarkisebri zedapiris gadaReba da polireba | 1 c  |
| 5 | generatorisa da turbinis sakisrebis babitis fenis aRdgena da maTi gadaCarxva naxazis mixedviT:  |   |
| a) zeda sakisari | 8 c |
| b) qveda sakisari | 16 c |
| g) turbinis sakisari | 8 c |
| 6 | generatoris rotoris polusebisizolaciis aRdgena (raodenoba - gazomvebis Sedegebis mixedviT) (sav. 10÷11 c) |   |
| 7 | generatoris rotoris polusebis damWeri rgolis (fersos) solebi | 8 + 8 c |
| 8 | statoris korpusisi sayrdenebze samagri М32 WanWikebis gaCarxva | 16 c |
| 9 | statoris korpusisi sayrdenebze mobrunebis sawinaaRmdego TiTebis damzadeba | 8 c |
| 10 | saqusle morgvsa da generatoris RerZis gadasambmeli izolirebuli WanWikebis gaCarxva | 8 c |
| ***turbina*** |   |
| 11 | turbinis RerZis bandaJireba da gadaCarxva Ø920 mm diametrze | 1 kompl |
| 12 | turbinis RerZis SemWidroebis rgolebis damzadeba (samagr sarWebtan erTad): |   |
| a) zeda SemWidroebis rgoli | 1 kompl |
| b) qveda SemWidroebis rgoli | 1 kompl |
| 13 | mimarTveli aparatis niCbebis zeda da qveda yelis gadaCarxva da brinjaos milizebze morgeba | 24 c |
| 14 | mimarTveli aparatis niCbebis brinjaos milisebis damzadeba niCbebis gadaCarxuli yelis diametris mixedviT: |   |
| a) zeda milisa - Ø170 mm | 24 c |
| b) qveda milisa - Ø150 mm | 24 c |
| g) Suana milisa - Ø190 mm | 24 c |
| 15 | turbinis muSa Tvlis frTebis gamokvleva bzarebis arsebobaze rentgenoskopiT | 4 c |
| 16 | turbinis muSa Tvlis frTebis profilis aRdgena daduRebiTa da gadaCarxviT - bzarebis aRdgena | 6 c |
| 17 | turbinis sakisaris gareWilibebis damzadeba | 15 c |
| 18 | servoZravebis cilindris Sida zedapirebis wanaxazebis gadaxexva da polireba | 2 kompl |
| ***zeTsawneo danadgari*** |   |
| 19 | marTvis yuTi ,,ПОК-100"-is mTavari da amgznebi mkveTaris aRdgena | 2 kompl |
| 20 | zeTsawneo danadgaris damcavi da ukusarqvelis SekeTeba | 1 kompl |
| 21 | z.s.d.-s maRali wnevis tumboebis meqanizmebis da sakisrebis babitis fenis aRdgena | 2 kompl |