**ტენდერი: სს „ალდაგი“ სერვერის შესყიდვაზე**

**დანართი 1**

გთხოვთ მოგვწეროთ ქვევით მითითებული ინფორმაცია:

1. სატენდერო წინადადების ფასი უნდა იყოს წარმოდგენილი USD-ში. ერთეულის ფასი უნდა მოიცავდეს როგორც შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს თბილისის ფარგლებში, ასევე დ.ღ.გ-ს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა სხვა გადასახადს.
2. გთხოვთ ცალკე მიუთითოთ თანხის გადახდის პირობები
3. გარანტიაზე საქართველოში უნდა ემსახურებოდეს სერვის ცენტრი
4. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (MAF)

**ლოტი 1**

4 ცალი სერვერი შემდეგი მახასიათებლებით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qty** | **ტექნიური მახასიათებლები** | **გარანტია თვე** | **ერთეულის ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით** | **შეკვედიდან მიწოდების ვადა (სამუშაო დღე)** |
|  | Dell PowerEdge R740 Server | 36 |  | 30-40 |
| 1 | Trusted Platform Module 2.0 | 36 |  | 30-40 |
| 1 | Chassis with up to 8 x 3.5" SAS/SATA Hard Drives for 1CPU Configuration | 36 |  | 30-40 |
| 1 | Intel Xeon Bronze 3204 1.9G, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133 | 36 |  | 30-40 |
| 8 | 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 8Gb BASE | 36 |  | 30-40 |
| 1 | PERC H330 RAID Controller, Minicard | 36 |  | 30-40 |
| 1 | BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1) | 36 |  | 30-40 |
| 8 | 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, | 36 |  | 30-40 |
| 1 | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W | 36 |  | 30-40 |
| 2 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord | 36 |  | 30-40 |
| 1 | Riser Config 1, 4 x8 slots | 36 |  | 30-40 |
| 1 | iDRAC9,Enterprise | 36 |  | 30-40 |
| 1 | Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC | 36 |  | 30-40 |
| 1 | Intel X710 Dual Port 10GbE Direct Attach SFP+ Adapter, PCIe Full Height | 36 |  | 30-40 |
| 1 | PowerEdge 2U Standard Bezel | 36 |  | 30-40 |
| 1 | ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm | 36 |  | 30-40 |
| 2 | Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 5 Meter | 36 |  | 30-40 |
| 1 | Basic Next Business Day Extension, 36 Month(s) | 36 |  | 30-40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qty** | **ტექნიური მახასიათებლები** | **გარანტია თვე** | **ერთეულის ფასი ლარი დღგ-ს ჩათვლით** | **შეკვედიდან მიწოდების ვადა (სამუშაო დღე)** |
|  | Calico Enterprise-ის 12 ლიცენზია და იმპლემენტაციის სერვისი 1 წლიანი მხარდაჭერით: | 12 |  |  |
|  | Plan, design containers infrastructure solution architecture;  - Network;  - Compute;  - Storage;  - High Availability;  Implement containers infrastructure;  - Prepare hardrware for containers infrastructure;  - Install and configure Rancher;  - Deploy kubernetes clusters;  - Prepare node templates;  - Install and configure Longhorn;  - Configure persisted storage services;  - Install and configure Calico Enteprise;  - Configure network services;  - Configure network policies;  - Configure load balancing;  - Install and configure Kasten K10;  - Configure logging infrastructure;  - Configure monitoring infrastructure;  - Infrastructure testing;  - Prepare project technical documentation. |  |  | 30-40 |